--------------------------------------------------------
- Beispielrechnung VDI 3782 Blatt 1, Anhang E2  
-
- Trockene und nasse Deposition
-
--------------------------------------------------------
*d          ' DIMENSIONIERUNG
zp  0       ' z-Koordinate für die Ausgabepunkte (m)
nw  1       ' Anzahl der Windrichtungen
np  6       ' Anzahl der Aufpunkte  
nh  3       ' Anzahl der Sigma-Höhen 
            ' ------------------------------------------
*a          ' AUFPUNKTE (Ausgabe in Log-Datei)  
xp   100 200  500 1000  2000   5000  ' x-Koordinate (m)
yp   0     0    0    0     0      0  ' y-Koordinate (m)
            ' ------------------------------------------   
*g          ' GITTER VON AUFPUNKTEN für *s
x0 -100     ' X-Koordinate linker Rand
y0 -1000    ' Y-Koordinate unterer Rand
dd 100.0    ' Maschenweite
nx    22    ' Anzahl der Punkte in x-Richtung
ny    21    ' Anzahl der Punkte in x-Richtung
            ' ------------------------------------------   
*q          ' QUELLE
xq  0       ' x-Koordinate Quellmittelpunkt (m)
yq  0       ' y-Koordinate Quellmittelpunkt (m)
hq  100     ' Höhe der Quelle        
eq  1       ' Quellstärke (g/s)
li  100     ' Intervall-Länge für die Fahnenfunktion (m)
ni  60      ' Anzahl der Intervalle
            ' li*ni: 6000m
            ' ------------------------------------------
*p          ' PARAMETER ZUR RECHNUNG   
ha  10      ' Anemometerhöhe (m)
ua  4.5     ' Windgeschwindigkeit in Anemometerhöhe (m/s)
re  270     ' Windrichtung (gegen Nord, Grad)
nu  1       ' Nur eine Windrichtung, keine Untersektoren
            ' Im folgenden werden explizit die Ausbrei-
            ' tungsparameter für Klasse III/2 aufgeführt.
            ' Alternativ kann "kl III/2" gesetzt werden.
ew  0.31    ' Exponent der Windgeschwindigkeit
hm  800     ' Mischungsschichthöhe (m)
hs     50   100   180  ' Sigma-Höhen (m)     
py  0.659 0.466 0.232  ' Parameter F, Klasse III/2            
qy  0.807 0.866 0.903  ' Parameter f, Klasse III/2   
pz  0.165 0.137 0.104  ' Parameter G, Klasse III/2 
qz  0.996 0.985 0.997  ' Parameter g, Klasse III/2  
            '
ar  0.0001  ' Auswaschrate (1/s)
vd  0.01    ' Depositionsgeschwindigkeit (m/s)
ur  0.0     ' Umwandlungsrate (1/s) 
            ' ------------------------------------------
**  VDI 3782 Blatt 1, Beispielrechnung E2
*l  plm+pnt ' LISTE in Log-Datei (Fahne+Aufpunkte) 
*s  cnc+dry+wet ' SPEICHERN (Konz.+Deposition)
se  j-:i+   ' Index-Sequenz (genordet)
fa  1.e+9   ' Faktor
fo  %4.0f   ' Darstellungsformat
*e          ' ENDE       
--------------------------------------------------------
