--------------------------------------------------------
- Beispielrechnung VDI 3782 Blatt 1, Anhang E1   
-
- konstante Windgeschwindigkeit, chemische Umwandlung,
- Reflexion and Erboden und Mischungsschicht
-
--------------------------------------------------------
*d          ' DIMENSIONIERUNG
zp  0       ' Z-Koordinate für die Ausgabepunkte (m)
nw  1       ' Anzahl der Windrichtungen
            ' ------------------------------------------   
*q          ' QUELLE
xq  0       ' X-Koordinate Quellmittelpunkt (m)
yq  0       ' Y-Koordinate Quellmittelpunkt (m)
hq  100     ' Höhe der Quelle        
eq  1       ' Quellstärke (g/s)   
li  500     ' Intervall-Länge für die Fahnenfunktion (m)
ni  30      ' Anzahl der Intervalle
            ' ------------------------------------------   
*p          ' PARAMETER ZUR RECHNUNG   
ha  10      ' Anemometerhöhe (m)
ua  4.5     ' Windgeschwindigkeit in Anemometerhöhe (m/s)
ew  0       ' Windgeschwindigkeitsexponent
re  270     ' Windrichtung (gegen Nord, Grad)
nu  1       ' Anzahl Untersektoren der Windrichtung
rh  0       ' Bodenrauhigkeit (0: mittel, 1: hoch) für ew
kl  III/2   ' Ausbreitungsklasse Klug/Manier
ur  0.00021368  ' Umwandlungsrate (1/s) 
            ' ------------------------------------------
**  VDI 3782 Blatt 1, Beispielrechnung E1
*l  plm     ' LISTE in Log-Datei (Fahne) 
*e          ' ENDE       
--------------------------------------------------------