VDI 3782 Blatt 1, Anhang E4
Vergleich mit VDI 3945 Blatt 3 (Partikelmodell)
================================================

Im Ordner run befinden sich die Eingabe- und Ausgabedateien
der Partikelrechnung. Die grafischen Darstellungen in
Form von EPS-Dateien befinden sich im Ordner eps.

Durchführung der Rechnung:

1) Erzeugung der meteorologischen Vertikalprofile mit IBJprf.exe.
   Hierzu die BATCH-Datei do-IBJprf.bat aufrufen. Das Ergebnis 
   wird in die Datei profiles.txt geschrieben.

2) Die meteorologischen Vertikalprofile aus profiles.txt in die
   Eingabedatei prtcmd.txt für IBJparticle kopieren.

3) Die Ausbreitungsrechnung mit IBJparticle durchführen. Hierbei
   wird der Rechenlauf zur Schätzung der statistischen Unsicherheit 
   100 mal wiederholt. 

4) Die statistische Unsicherheit und die Fahnenbreiten mit dem
   Hilfsprogramm analyse.exe abschätzen. Es liest die Daten aus der
   Log-Datei ptrlog.txt ein und schreibt die Ergebnisse auf den
   Bildschirm aus. Zur Durchführung die BATCH-Datei do-analyse.bat
   aufrufen. Die Auswertungen werden in die Dateien cnc.txt, dry.txt
   und wet.txt im Ordner run ausgeschrieben.